0KC5-00R
MF/LBP Network Setup Tool
Служебная программа MF/LBP Network Setup Tool позволяет настроить исходные параметры сети, руководствуясь отображаемыми на экране инструкциями. Программа запускается автоматически при установке драйвера принтера с CD/DVD-диска с пользовательским программным обеспечением. Программу можно запустить отдельно вручную с данного CD/DVD-диска или непосредственно из загруженного с веб-сайта Canon файла.
Запуск с CD/DVD-диска
Запуск из загруженного файла

Для программы MF/LBP Network Setup Tool требуется такая же системная среда, что и для драйвера принтера. Требования к системе Настройка исходных параметров сети с помощью программы MF/LBP Network Setup Tool описана в разделе Настройка параметров Беспроводная ЛВС.

Запуск с CD/DVD-диска
1
Войдите в систему компьютера с правами администратора.
2
Вставьте CD/DVD-диск с пользовательским программным обеспечением в дисковод на компьютере.
3
Щелкните [Запустить программы].
Если указанный выше экран не отображается, обратитесь к разделу Отображение экрана [Установка с компакт-диска или DVD]
Если отображается окно [Автозапуск], нажмите [Выполнить MInst.exe].
4
Нажмите [Пуск] для [MF/LBP Network Setup Tool].
Запуск из загруженного файла
Программа MF/LBP Network Setup Tool включена в файлы, которые загружаются для установки драйвера принтера. Запустите загрузку с веб-сайта Canon (http://www.canon.com/) файла драйвера принтера, который содержит драйвер принтера и связанные файлы.
1
Разархивируйте загруженный файл.
2
Дважды щелкните CNAN1STK.exe в папке [Network_Setting_Tool].