0KC5-00E
Устранение неполадок
Если возникли проблемы при установке драйвера принтера, см. следующие разделы, прежде чем обратиться в компанию Canon.
Проблемы с подключением к Соединение через беспроводную ЛВС
Проблемы с подключением по USB
Проблемы с сервером печати
Проблемы с подключением к Соединение через беспроводную ЛВС
Нужный принтер не отображается в списке [Список принтеров]
Нажмите [Повторный поиск], чтобы найти принтер в сети.
Проверьте, готов ли принтер к подключению к сети.
Невозможно подключится к Беспроводная ЛВС
Невозможно подключится к Беспроводная ЛВС

|  |  |  | Проверьте состояние компьютера. Завершена ли настройка компьютера и беспроводного маршрутизатора? Правильно ли подключены кабели беспроводного маршрутизатора (включая кабель питания и локальной сети)? Включен ли беспроводной маршрутизатор? Если проблема не устранена даже после выполнения данных действий: Выключите и снова включите все устройства. Подождите и повторите попытку подключения к сети.
|  |  |  | Убедитесь в том, что принтер включен. Если принтер включен, выключите его и затем включите снова.
|  |  |  | Проверьте место установки принтера и беспроводного маршрутизатора. Далеко ли расположен принтер от беспроводного маршрутизатора? Находятся ли между принтером и беспроводным маршрутизатором какие-либо препятствия, например, стены? Находятся ли рядом с принтером какие-либо устройства, излучающие радиоволны, например, микроволновая печь или цифровой беспроводной телефон?
|  |  |  | Сбросьте параметры беспроводной сети. Настройка параметров Беспроводная ЛВС

Настройка соединения вручную Если беспроводной маршрутизатор настраивается, как описано ниже, введите требуемую информацию вручную. Разрешается скрытый режим. Разрешаются ВСЕ отказы подключения*. Для номера WEP-ключа, который должен использоваться, задается значение от 2 до 4. Выбирается автоматически сгенерированный WEP-ключ (шестнадцатеричный). * Функция, заставляющая беспроводной маршрутизатор отклонять подключение, если для SSID подключаемого устройства выбрано "ВСЕ" или поле оставлено пустым. Изменение настроек беспроводного маршрутизатора Если беспроводной маршрутизатор настраивается, как описано ниже, измените его настройки. Включается фильтрация по MAC-адресу. Если для беспроводной связи используется только стандарт IEEE 802.11n, выбирается WEP или в качестве способа шифрования WPA/WPA2 устанавливается TKIP.

Проблемы с подключением по USB
Установка не начинается.
Включен ли принтер?
Принтер и компьютер подключены через кабель USB должным образом?
Подключение через USB
Принтер был включен перед установкой драйвера принтера? Если да, выключите принтер и отсоедините USB-кабель, затем повторно установите драйвер принтера.
Установка
Всегда включайте принтер, когда отображается следующее окно.
Сначала удалите драйвер класса USB, а затем переустановите драйвер принтера.
Удаление драйвера класса USB
Установка
Проблемы с сервером печати
Невозможно найти сервер печати для подключения.
Соединены ли сервер печати и компьютер должным образом?
Работает ли сервер печати?
Имеет ли пользователь права для подключения к серверу печати? Если есть сомнения, обратитесь к администратору сервера печати.
Включена ли функция [Сетевое обнаружение]? (Операционная система Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012.)
Включение функции [Сетевое обнаружение]