0KC5-003
Установка с входящего в комплект поставки CD/DVD-диска
В случае простой установки выполняются следующие действия: настройте параметры сети установите драйвер принтера установите электронное руководство пользователя. Если принтер подключен к компьютеру через беспроводную ЛВС, предварительно изучите раздел Проверки перед началом работы.
1
Если используется USB-соединение, выключите принтер.
Принтер может не распознаваться, если устанавливать драйвер принтера при включенном принтере. Всегда выключайте питание перед установкой.
2
Войдите в систему компьютера с правами администратора.
3
Вставьте CD/DVD-диск с пользовательским программным обеспечением в дисковод на компьютере.
4
Нажмите [Простая установка].
Если не требуется устанавливать электронное руководство пользователя на компьютер, нажмите [Пользовательская установка].
Если указанный выше экран не отображается, обратитесь к разделу Отображение экрана [Установка с компакт-диска или DVD]
Если отображается окно [Автозапуск], нажмите [Выполнить MInst.exe].
5
Нажмите [Установить].
Если в шаге 4 выбран вариант [Пользовательская установка]
Снимите флажок [Электронное руководство] и нажмите [Установить].
6
Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите [Да], чтобы принять его.
7
Настройте параметры сети.
Соединение через беспроводную ЛВС

1 | Выберите [Соединение через беспроводную ЛВС] и щелкните [Далее].
2 | Чтобы настроить параметры сети, руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями. Если что-то непонятно Нажмите кнопку [Полезные советы], расположенную снизу слева на экране, для отображения советов по устранению неполадок.

Соединение USB

1 | Выберите [Соединение USB], и щелкните [Далее].
2 | Щелкните [Далее].

8
Установите драйвер принтера.
Соединение через беспроводную ЛВС

1 | Выберите [Стандартная], установите флажок [Вывод принтеров из режима ожидания и поиск] и нажмите [Далее]. Если принтер используется в среде IPv6, нажмите [Расширенные настройки] выберите [Стандартный порт TCP/IP] нажмите [ОК]. Описание окна [Расширенные настройки] Можно выбрать тип порта. [Порт MFNP] (только для среды IPv4) Этот порт допускает автоматическое определение IP-адреса принтера. Даже если IP-адрес принтера изменяется, подключение принтера к компьютеру сохраняется при условии, что они принадлежат одной подсети. Поэтому не требуется добавлять новый порт при каждом изменении IP-адреса. Если принтер используется в среде IPv4, выберите этот вариант. [Стандартный порт TCP/IP] Это стандартный порт Windows. При каждом изменении IP-адреса следует добавить новый порт.
2 | В списке [Список принтеров] установите флажок для принтера, который требуется установить. Если принтер должен использоваться в среде IPv6, перейдите на вкладку [Устройства IPv6]. Если отображается окно [Процесс выбора] Если драйвер принтера уже установлен, окно [Процесс выбора] отображается перед окном [Выберите принтеры для установки]. В данном случае выбранный здесь вариант не имеет значения для процесса установки принтера. Просто нажмите [Далее]. Если вкладка [Устройства IPv6] не отображается Вернитесь к предыдущему окну и нажмите [Расширенные настройки] выберите [Стандартный порт TCP/IP]. Если нужный принтер не отображается в списке [Список принтеров] Проблемы с подключением к Соединение через беспроводную ЛВС
3 | Установите флажок [Введите информацию о принтере] и нажмите [Далее].
4 | Введите требуемую информацию о принтере и нажмите [Далее]. [Имя принтера] При необходимости измените имя принтера. [Установить значение по умолчанию] Установите флажок, если принтер должен использоваться по умолчанию. [Использовать в качестве принтера с общим доступом] Установите флажок, чтобы разрешить общий доступ к принтеру (используя компьютер, на котором производится установка, как сервер печати). Настройка сервера печати во время установки драйвера принтера
5 | Проверьте информацию о принтере в списке [Список принтеров для установки драйвера] и нажмите [Запуск].
Начинается установка драйвера принтера.

USB соединение

1 | Выберите [USB соединение], и щелкните [Далее].
2 | Щелкните [Да].
3 | Когда отображается следующее окно, соедините компьютер и принтер USB-кабелем (Подключение через USB) и включите принтер.
Начинается установка драйвера принтера.
Если установка не начинается Проблемы с подключением по USB

9
Установите электронное руководство пользователя
Если выбран вариант [Пользовательская установка], перейдите к шагу 10.

1 | Нажмите [Установить]. Чтобы выбрать другую папку для установки, нажмите [Обзор].
Началась установка электронного руководства пользователя
2 | Щелкните [Выход].

10
Внимательно изучите отображаемую в следующем окне информацию, выберите [Принять] или [Не принимать] и нажмите [Далее].

| Если выбран вариант [Принять], устанавливается программа Extended Survey Program (программа оценки эксплуатации принтера) для продукта. Программа Extended Survey Program для продукта ежемесячно на протяжении 10 лет отправляет основную информацию об установке и использовании принтера в компанию Canon. Она не отправляет никакой другой информации, включая персональные данные пользователя. Программу Extended Survey Program для продукта можно удалить в любое время. Удаление программы Extended Survey Program для продукта

11
Щелкните [Далее].
12
Установите флажок [Перезагрузить компьютер сейчас (рекомендуется)] и нажмите [Перезагрузка].
Проверка результатов установки

Если драйвер принтера установлен должным образом, значок для установленного принтера отображается в папке принтеров (Отображение папки принтера).

Если электронное руководство пользователя установлено должным образом, соответствующий ярлык отображается на рабочем столе. * Значок не отображается, если выбран вариант [Пользовательская установка].

Если значок не отображается Удалите драйвер принтера (Удаление драйверов принтера) и повторите настройку с начала.