0KC5-007
Настройка параметров на компьютере сервера печати
Настройте параметры общего доступа к принтеру на компьютере, который должен использоваться как сервер печати. Предполагается, что перед выполнением следующей процедуры драйвер принтера уже установлен на компьютере, который будет использоваться в качестве сервера печати. Если драйвер принтера еще не установлен, см. раздел Настройка сервера печати во время установки драйвера принтера.

Установка драйверов принтера через сеть не всегда возможна, если на клиентских компьютерах и сервере печати используются разные версии операционной системы (32-разрядная или 64-разрядная). Обратитесь к администратору сети, если требуется настроить сервер печати в области домена.

1
Войдите в систему компьютера с правами администратора.
2
Откройте папку принтеров.Отображение папки принтера
3
Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, который требуется настроить, затем выберите [Свойства принтера] или [Свойства].
4
Перейдите на вкладку [Доступ], выберите [Общий доступ к данному принтеру] и введите сетевое имя.
Если отображается кнопка [Настройка общего доступа]
Нажмите [Настройка общего доступа].
5
При необходимости установите дополнительные драйверы.
Это действие следует выполнить в описанной в разделе Установка драйверов через сервер печати (параметры клиента) процедуре, если сервер печати требуется использовать, чтобы устанавливать драйверы принтера на компьютерах, которые работают под управлением предназначенных для других процессоров версий операционных систем (32-разрядные или 64-разрядные).

1 | Нажмите [Дополнительные драйверы].
2 | Выберите дополнительные драйверы и нажмите [ОК]. Выберите следующие дополнительные драйверы в зависимости от операционной системы сервера печати.
Сервер печати | Дополнительные драйверы
32-разрядная операционная система | Выберите [x64].
64-разрядная операционная система | Windows XP / Server 2003 Выберите [Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003] в списке [Версия]. Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012 Выберите [x86] в списке [Процессор].
Если неизвестно, какую следует указать версию Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012 (32-разрядную или 64-разрядную), см. раздел Проверка битовой архитектуры.
3 | Вставьте CD/DVD-диск с пользовательским программным обеспечением в дисковод на компьютере. Если требуется использовать загруженные с веб-сайта Canon драйверы принтера, загрузите дополнительные драйверы (драйверы принтера для версий процессора, которые отличаются от установленных на сервере печати). Когда отображается окно [Установка с компакт-диска или DVD], нажмите [Выход].
4 | Нажмите [Обзор].
5 | Укажите папку, в которой хранятся дополнительные драйверы, выберите файл Inf и нажмите [Открыть]. Укажите папку, в которой хранятся дополнительные драйверы, следующим образом.
| Если на сервере печати используется 32-разрядная операционная система Укажите [UFRII] [russian] [x64] папки [Driver] на CD/DVD-диске или в загруженном файле.
| Если на сервере печати используется 64-разрядная операционная система Укажите [UFRII] [russian] [32BIT] папки [Driver] на CD/DVD-диске или в загруженном файле.
6 | Щелкните [ОК].
| Установка дополнительного драйвера началась. Подождите, пока не отобразится вкладка [Доступ].

6
Щелкните [ОК].
Настройка сервера печати во время установки драйвера принтера
Если используется принтер, подключенный к беспроводной ЛВС, сервер печати можно настроить во время установки драйвера принтера. Чтобы настроить сервер печати на компьютере, на котором устанавливается драйвер принтера, установите флажок [Использовать в качестве принтера с общим доступом] в окне [Сведения о принтере], отображаемом во время установки драйвера принтера.

Если используется подключенный к USB-порту принтер, сервер печати невозможно настроить во время установки драйвера принтера. Настройте сервер печати после установки драйвера принтера, руководствуюсь описанной выше процедурой.

Полная процедура установки описана в разделе Установка.

Окно [Сведения о принтере]

[Использовать в качестве принтера с общим доступом] Когда флажок установлен, компьютер, на котором устанавливается драйвер принтера, назначается сервером печати. [Общее имя] Введите имя общего принтера. [Драйверы для добавления] Нажмите, чтобы установить дополнительные драйверы. Дополнительные драйверы требуются во время выполнения описанной в разделе Установка драйверов через сервер печати (параметры клиента) процедуры, если сервер печати требуется использовать, чтобы устанавливать драйверы принтера на компьютерах, которые работают под управлением предназначенных для других процессоров версий операционных систем (32-разрядные или 64-разрядные).

ССЫЛКИ
Установка драйверов через сервер печати (параметры клиента)