0KC5-004
Установка после загрузки с веб-сайта Canon
Установите драйвер принтера после загрузки новейшей версии с веб-сайта Canon.
1
Войдите в систему компьютера с правами администратора.
2
Загрузите драйвер принтера с веб-сайта Canon (http://www.canon.com/).
Дополнительная информация о загрузке драйвера принтера приведена на странице загрузки драйвера для данного принтера.
3
Разархивируйте загруженный файл.
4
Если используется подключение к беспроводной ЛВС, подключите принтер к компьютеру. Подключение через Беспроводная ЛВС
Перед началом установки драйвера принтера используйте содержащуюся в загруженном файле программу MF/LBP Network Setup Tool, чтобы настроить параметры сети.
5
Если используется USB-соединение, выключите принтер.
Принтер может не распознаваться, если устанавливать драйвер принтера при включенном принтере. Всегда выключайте питание перед установкой.
6
Откройте папку, в которой хранится драйвер принтера.
32-разрядная операционная система
[UFRII] [russian] папки [32BIT] из загруженного файла
64-разрядная операционная система
[UFRII] [russian] папки [x64] из загруженного файла
Если неизвестно, какая система установлена (32-разрядная или 64-разрядная Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012), см. раздел Проверка битовой архитектуры.
7
Дважды щелкните Setup.exe.
8
Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите [Да], чтобы принять его.
9
Установите драйвер принтера.
Соединение через беспроводную ЛВС

1 | Выберите [Стандартная], установите флажок [Вывод принтеров из режима ожидания и поиск] и нажмите [Далее]. Если принтер используется в среде IPv6, нажмите [Расширенные настройки] выберите [Стандартный порт TCP/IP] нажмите [ОК]. Описание окна [Расширенные настройки] Можно выбрать тип порта. [Порт MFNP] (только для среды IPv4) Этот порт допускает автоматическое определение IP-адреса принтера. Даже если IP-адрес принтера изменяется, подключение принтера к компьютеру сохраняется при условии, что они принадлежат одной подсети. Поэтому не требуется добавлять новый порт при каждом изменении IP-адреса. Если принтер используется в среде IPv4, выберите этот вариант. [Стандартный порт TCP/IP] Это стандартный порт Windows. При каждом изменении IP-адреса следует добавить новый порт.
2 | В списке [Список принтеров] установите флажок для принтера, который требуется установить. Если принтер должен использоваться в среде IPv6, перейдите на вкладку [Устройства IPv6]. Если отображается окно [Процесс выбора] Если драйвер принтера уже установлен, окно [Процесс выбора] отображается перед окном [Выберите принтеры для установки]. В данном случае выбранный здесь вариант не имеет значения для процесса установки принтера. Просто нажмите [Далее]. Если вкладка [Устройства IPv6] не отображается Вернитесь к предыдущему окну и нажмите [Расширенные настройки] выберите [Стандартный порт TCP/IP]. Если нужный принтер не отображается в списке [Список принтеров] Проблемы с подключением к Соединение через беспроводную ЛВС
3 | Установите флажок [Введите информацию о принтере] и нажмите [Далее].
4 | Введите требуемую информацию о принтере и нажмите [Далее]. [Имя принтера] При необходимости измените имя принтера. [Установить значение по умолчанию] Установите флажок, если принтер должен использоваться по умолчанию. [Использовать в качестве принтера с общим доступом] Установите флажок, чтобы разрешить общий доступ к принтеру (используя компьютер, на котором производится установка, как сервер печати). Настройка сервера печати во время установки драйвера принтера
5 | Проверьте информацию о принтере в списке [Список принтеров для установки драйвера] и нажмите [Запуск].
Начинается установка драйвера принтера.

USB соединение

1 | Выберите [USB соединение], и щелкните [Далее].
2 | Щелкните [Да].
3 | Когда отображается следующее окно, соедините компьютер и принтер USB-кабелем (Подключение через USB) и включите принтер.
Начинается установка драйвера принтера.
Если установка не начинается Проблемы с подключением по USB

10
Установите флажок [Перезагрузить компьютер сейчас] и нажмите [Перезагрузка].
Проверка результатов установки

Если драйвер принтера установлен должным образом, значок для установленного принтера отображается в папке принтеров (Отображение папки принтера).

Если значок не отображается Удалите драйвер принтера (Удаление драйверов принтера) и повторите установку с начала.