0KC5-00K
Подключение через Беспроводная ЛВС
Подключите принтер к компьютеру через маршрутизатор беспроводной ЛВС. Между принтером и маршрутизатором поддерживается беспроводная связь (посредством радиоволн), поэтому кабель локальной сети не нужен. Чтобы настроить параметры беспроводной ЛВС, используйте на своем компьютере программу MF/LBP Network Setup Tool.
Проверки перед началом работы
Настройка параметров Беспроводная ЛВС
Проверки перед началом работы

| Правильно ли подключены компьютер и маршрутизатор? Дополнительные сведения см. в руководствах, поставляемых с используемыми устройствами, или обратитесь к производителю. Заданы ли сетевые параметры на компьютере? Если сеть не была настроена надлежащим образом, невозможно будет использовать принтер в беспроводной сети, даже если выполнить всю приведенную ниже процедуру.

Риск утечки информации Если принтер подключен к незащищенной сети, личная информация пользователя может стать известной третьим лицам, поскольку беспроводная связь осуществляется с использованием радиоволн, которые могут свободно распространяться в пространстве и выходить за границы помещения. Подключение к беспроводной локальной сети выполняется на усмотрение и на риск пользователя. Стандарты безопасности в рамках Беспроводная ЛВС Поддерживаемые принтером стандарты безопасности описаны в электронном руководстве пользователя, которое входит в комплект поставки принтера.

Маршрутизатор беспроводной сети не входит в комплект поставки принтера. Подготовьте его в случае необходимости. Беспроводной маршрутизатор должен соответствовать стандарту IEEE 802.11 (b/g/n) и поддерживать работу с каналом 2,4 ГГц. Для получения дополнительных сведений см. руководство, поставляемое с беспроводным маршрутизатором, или свяжитесь с производителем. При использовании принтера в офисе проконсультируйтесь с администратором сети.

Настройка параметров Беспроводная ЛВС
1
Войдите в систему компьютера с правами администратора.
2
Запустите программу MF/LBP Network Setup Tool.
Существует два метода запуска программы MF/LBP Network Setup Tool: запуск с CD/DVD-диска и запуск из загруженного файла.
Запуск с CD/DVD-диска
Запуск из загруженного файла
3
Чтобы настроить параметры беспроводной локальной сети, руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями.
Если что-то непонятно
Нажмите кнопку [Полезные советы], расположенную снизу слева на экране, для отображения советов по устранению неполадок.