8. لوحة التحكم

8.1. نظرة عامة على لوحة التحكم

يتضمن تخطيط لوحة تحكم الطابعة زرين ومؤشري LED متعددي الألوان كما هو موضح بالأسفل. يعرض الرسم التوضيحي الموجود على اليسار لوحة تحكم الطابعة المزودة بوحدة توصيل USB+ Wi-Fi، بينما يعرض الرسم التوضيحي الموجود على اليمين لوحة التحكم الخاصة بالطابعة المزودة بوحدة توصيل USB فقط:

الرقم التسلسلي | الاسم
1 | مؤشر LED1 متعدد الألوان
2 | مؤشر LED2 متعدد الألوان
3 | زر البحث عن Wi-Fi
4 | الزر "إلغاء/متابعة"
5 | الزر "معلومات"

8.1.1. وظائف أزرار لوحة التحكم

8.1.1.1. الوظيفة التشغيلية لزر البحث عن Wi-Fi

في حالة عدم وجود اتصال Wi-Fi، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لبدء اتصال Wi-Fi والبحث عن نقطة وصول نقطة اتصال Wi-Fi؛ أوقف البحث في حالة فشل العثور على أي نقطة وصول (AP) خلال دقيقتين.

في حالة عدم وجود اتصال Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لبدء اتصال WPS، وفي الوقت نفسه اضغط على الزر WPS في الموجه اللاسلكي لمدة دقيقتين؛ أوقف اتصال WPS في حالة تعذر إنشاء اتصال Wi-Fi خلال دقيقتين.

في حالة وجود اتصال Wi-Fi مع عدم وجود مهمة طباعة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لقطع اتصال Wi-Fi.

في حالة وجود اتصال Wi-Fi ومهمة طباعة Wi-Fi، انتظر حتى اكتمال المهمة ثم اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لقطع اتصال Wi-Fi.

أثناء اتصال Wi-Fi أو بحث WPS، يمكنك الضغط على الزر لفترة طويلة لإلغاء الاتصال أو البحث.

8.1.1.2. الوظيفة التشغيلية للزر "إلغاء/متابعة"

إذا كانت الطابعة في وضع السكون، اضغط أو اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتنبيه الطابعة.

يمكن من خلال الضغط مع الاستمرار على هذا الزر أثناء الطباعة إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

عندما تكون الطابعة في الوضع "جاهزة"، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لطباعة ورقة الاختبار.

8.1.1.3. الوظيفة التشغيلية للزر "معلومات"

عندما تكون الطابعة في الوضع "جاهزة"، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لطباعة ورقة الاختبار.

8.1.2. وظائف مؤشرات LED بلوحة التحكم

8.1.2.1. إشارة حالة LED1

معاني إشارة حالة مؤشرات LED1 هي كما يلي:

الرقم التسلسلي | إشارة حالة مؤشر LED1 متعددة الألوان للورق/Wi-Fi | وصف الحالة (للطابعات المزودة بوحدة توصيل USB+‏Wi-Fi) | وصف الحالة (للطابعات المزودة بوحدة توصيل USB)
1 |  | عدم وجود اتصال Wi-Fi، عدم وجود خطأ في الورق، وضع السكون مؤشر LED1 منطفئ | عدم وجود اتصال Wi-Fi، عدم وجود خطأ في الورق، وضع السكون مؤشر LED1 منطفئ
2 |  | البحث عن Wi-Fi، عدم وجود إشارة لخطأ في الورق وميض مؤشر LED1 بالضوء الأخضر بشكل بطيء | غير متاح
3 |  | جار الاتصال بـ Wi-Fi...، عدم وجود إشارة لخطأ في الورق وميض مؤشر LED1 بالضوء الأخضر بشكل سريع | غير متاح
4 |  | الاتصال بـ Wi-Fi بنجاح، عدم وجود خطأ في الورق استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء الأخضر | غير متاح
5 |  | خطأ تكدّس الورق استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء الأحمر | خطأ تكدّس الورق استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء الأحمر
6 |  | نقص الورق أثناء الطباعة، أو فشل التغذية وميض مؤشر LED1 بالضوء الأحمر بشكل سريع | نقص الورق أثناء الطباعة، أو فشل التغذية وميض مؤشر LED1 بالضوء الأحمر بشكل سريع

8.1.2.2. إشارة حالة مؤشر LED2

معاني إشارة حالة مؤشرات LED2 هي كما يلي:

الرقم التسلسلي | إشارة حالة مؤشر LED2 متعددة الألوان للبيانات/للحبر | وصف الحالة (للطابعات المزودة بوحدة توصيل USB+‏Wi-Fi والطابعات المزودة بوحدة توصيل USB فقط)
1 |  | بدء الطابعة وتهيئتها للبدء وتنبيه الطابعة وتهيئتها للبدء وتهيئة الطابعة للبدء بواسطة فتح الغطاء وإغلاقه. وميض مؤشر LED2 بالضوء الأخضر بشكل بطيء
2 |  | الطابعة جاهزة استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء الأخضر
3 |  | سكون إضاءة مؤشر LED2 بالضوء الأخضر ووميضه بشكل بطيء
4 |  | طباعة وميض مؤشر LED2 متعدد الألوان بالضوء الأخضر بشكل سريع
5 |  | تنبيه بأن الحبر منخفض إضاءة مؤشر LED2 بالضوء البرتقالي ووميضه بشكل سريع
6 |  | خطأ في عبوة الحبر (غير مثبتة، غير متوافقة، منتهية الصلاحية) استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء البرتقالي
7 |  | خطأ جسيم بالطابعة (أمور غير طبيعية في أسطوانة التسخين أو أمور غير طبيعية في موتور الليزر أو خطأ اتصال أو غطاء مفتوح، إلخ) استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء الأحمر
8 |  | تم إلغاء المهمة من خلال لوحة التحكم إضاءة مؤشر LED2 ووميضه بشكل سريع

8.1.2.3. إشارة حالة مؤشري LED1 وLED2 معًا

يمكنك الإشارة إلى قائمة مجموعات المؤشرات للحصول على معلومات عن حالة عمل الطابعة. بعض إشارات LED1 وLED2 المجمعة هي كما يلي:

الرقم التسلسلي | الحالة | وصف الحالة
ورق/Wi-Fi (مؤشر ‏LED1 متعدد الألوان) | بيانات/عبوة الحبر (‏LED2 متعدد الألوان)
1 |  |  | تكدس الورق، الطابعة جاهزة استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء الأحمر، مؤشر LED2 منطفئ
2 |  |  | تكدس الورق أثناء الطباعة استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء الأحمر، مؤشر LED2 متعدد الألوان منطفئ
3 |  |  | تكدس الورق، التنبيه بأن الحبر منخفض استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء الأحمر، مؤشر LED2 منطفئ
4 |  |  | تكدس الورق، خطأ عبوة الحبر (غير مثبتة، غير متوافقة، منتهية الصلاحية) استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء الأحمر، مؤشر LED2 منطفئ
5 |  |  | تكدس الورق، خطأ جسيم بالطابعة (أمور غير طبيعية في أسطوانة التسخين أو أمور غير طبيعية في موتور الليزر أو خطأ اتصال أو غطاء مفتوح، إلخ) مؤشر LED1 منطفئ، استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء الأحمر
6 |  |  | تكدس الورق، تم إلغاء المهمة بواسطة لوحة التحكم مؤشر LED1 منطفئ، وميض مؤشر LED2 بالضوء الأخضر بشكل سريع
7 |  |  | نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، إظهار أخطاء الورق فقط وميض مؤشر LED1 بالضوء الأحمر بشكل سريع، مؤشر LED2 منطفئ
8 |  |  | نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، تنبيه بأن الحبر منخفض وميض مؤشر LED1 بالضوء الأحمر بشكل سريع، مؤشر LED2 منطفئ
9 |  |  | نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، خطأ في عبوة الحبر (غير مثبتة، غير متوافقة، منتهية الصلاحية) مؤشر LED1 منطفئ، استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء البرتقالي
10 |  |  | نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، وفي الوقت نفسه، خطأ جسيم بالطابعة (أمور غير طبيعية في أسطوانة التسخين أو أمور غير طبيعية في موتور الليزر أو خطأ اتصال أو غطاء مفتوح، إلخ) مؤشر LED1 منطفئ، استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء الأحمر
11 |  |  | تم إلغاء المهمة بواسطة لوحة التحكم وذلك بسبب نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية مؤشر LED1 بالضوء الأخضر منطفئ، وميض مؤشر LED2 بالضوء الأخضر بشكل سريع