9. الصيانة الدورية

9.1. تنظيف الطابعة

| ملاحظة: | • يرجى استخدم منظفات معتدلة.

يرجى تنظيف الطابعة وفقًا للخطوات التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي وافصل سلك الطاقة وكبل USB.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجزء الخارجي من الطابعة.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. افتح الغطاء العلوي ثم أخرج عبوة حبر الليزر.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| ملاحظة: | • عند إزالة عبوة حبر الليزر، ضعها في حقيبة واقية أو غلفها بورق سميك لتجنب تلف الأسطوانة الحساسة للضوء نتيجة التعرض لضوء مباشر.

4. نظِّف الجزء الداخلي للطابعة باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من النسالة لمسح المنطقة المظللة برفق، كما هو موضح في الشكل أدناه.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

9.2. صيانة عبوة حبر الليزر

9.2.1. استخدام عبوة حبر الليزر وصيانتها

للحصول على جودة طباعة أفضل، يرجى استخدام عبوة حبر ليزر أصلية من Pantum.

| ملاحظة: | قبل استخدام عبوة حبر الليزر، يرجى الانتباه لما يلي: • لا تقم بإزالة عبوة حبر الليزر من العلبة، إذا لم تكن ستستخدمها على الفور. • لا تحاول إعادة ملء عبوة حبر الليزر دون الحصول على تصريح بذلك. وإلا، فلن يتضمن ضمان الطابعة التلف الناتج. • يرجى تخزين عبوة حبر الليزر في بيئة جافة وباردة. • الحبر الموجود داخل عبوة حبر الليزر قابل للاشتعال. يرجى عدم وضع عبوة حبر بالقرب من أي مصدر للاشتعال، وذلك لتجنب حدوث حريق. • يرجى الانتباه لمشكلة تسرب الحبر عند إزالة عبوة الحبر أو فكها. في حالة حدوث تسرب في الحبر نتج عنه تلامس الحبر للجلد أو العين أو الفم، يرجى شطف ذلك الجزء من الجسم بالماء النظيف على الفور واستشارة الطبيب على الفور إذا لم تشعر بارتياح. • عند وضع عبوة الحبر، يرجى الاحتفاظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال.

9.2.2. مدة خدمة عبوة حبر الليزر

تعتمد مدة خدمة عبوة حبر الليزر على كمية الحبر الذي تتطلبه مهام الطباعة.

عندما يظهر مؤشر LED للطابعة الحالة كما هي موضحة بالشكل التالي، فإنه يشير إلى انتهاء فترة صلاحية عبوة حبر الليزر وأنه يتعين استبدلها.

9.2.3. استبدال عبوة حبر الليزر

| ملاحظة: | قبل استبدال عبوة حبر الليزر، يرجى الانتباه لما يلي: • قد يحتوي سطح عبوة حبر الليزر على بعض مسحوق الحبر. يرجى إزالته بعناية لتجنب انسكابه. • ضع عبوة حبر الليزر التي أزلتها على قطعة ورق لتجنب انسكاب الحبر بشكل غير مقصود. • بعد إزالة الغطاء الواقي، يرجى تثبيت عبوة حبر الليزر في الطابعة على الفور لتجنب حدوث تلف للأسطوانة الحساسة للضوء نتيجة للتعرض للكثير من ضوء الشمس المباشر أو الإضاءة الداخلية. • لا تلمس سطح الأسطوانة الحساسة للضوء أثناء تثبيت عبوة حبر الليزر حتى لا تتعرض للخدش.

خطوات عملية الاستبدال هي كما يلي:

1. افتح الغطاء العلوي وقم بإزالة عبوة الحبر الفارغة وفقًا للتعليمات.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. افتح عبوة عبوة حبر الليزر الجديدة، وأمسك مقبض العبوة وقم بهزها برفق 5 أو 6 مرات تقريبًا لتوزيع الحبر داخل العبوة بالتساوي.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. قم بإزالة غطاء الحماية، ثم ضع عبوة حبر الليزر داخل الطابعة وفقًا للتعليمات

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| ملاحظة: | • تحقق ما إذا كان هناك أي أختام على العبوة قبل تثبيت عبوة حبر الليزر في الطابعة؛ في حالة وجود ختم، يرجى تقطيعه ثم قم بتثبيتها.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

4. أغلق الغطاء العلوي بإحكام

P2200/P2500 Series | P2600 Series