7. طباعة

7.1. وظيفة الطباعة

يمكن تنفيذ وظيفة الطباعة من خلال إعدادات الخصائص المتنوعة في "تفضيلات الطباعة"، وبعض من هذه الوظائف هي كما يلي.

الوظائف | الرسم التوضيحي
طباعة يدوية على الوجهين |
ترتيب |
طباعة عكسية |
عدة صفحات في ورقة واحدة |
طباعة الملصقات (لنظام التشغيل Windows فقط) |
تكبير/تصغير الطباعة |
حجم مخصص |

| ملاحظة: | • يمكنك تحديد طباعة ملصق 2 × 2 في خيار طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة (N-in-1) لتمكين وظيفة طباعة الملصقات. • يمكنك فتح "تفضيلات الطباعة" والنقر فوق الزر "تعليمات" لعرض شرح وظيفة محددة. للحصول على معلومات عن كيفية فتح مستند التعليمات، راجع القسم 7.2.

7.2. فتح مستند التعليمات

يمكنك فتح "تفضيلات الطباعة" ثم النقر فوق الزر "تعليمات" (لنظام التشغيل Windows فقط). يحتوي مستند التعليمات على دليل المستخدم حيث يمكنك العثور على معلومات في إعدادات الطباعة.

7.3. طباعة يدوية على الوجهين

1. يدعم برنامج تشغيل الطابعة الطباعة اليدوية على الوجهين.

| ملاحظة: | • قد يتجعد الورق إذا كان رفيعًا. • إذا تجعد الورق، فاجعله مستويًا وضعه مرة أخرى في علبة المغذي اليدوي أو علبة المغذي التلقائي. • إذا حدث تكدس للورق بسبب وظيفة الطباعة اليدوية على الوجهين، فراجع القسم 10.1 للحصول على حل لهذه المشكلة.

2. تأكد من تحميل كمية معينة من الورق في علبة المغذي التلقائي بالورق قبل الطباعة.

| ملاحظة: | • لتحميل الورق، راجع القسم 2.2. • للتعرف على نوع الوسائط التي يمكن طباعتها بواسطة علبة المغذي التلقائي، راجع الفصل 2.1 يوصى باستخدام الورق القياسي. • بعض الوسائط الورقية غير مناسبة للطباعة على الوجهين. قد تؤدي محاولة الطباعة على الوجهين بهذه الوسائط غير المناسبة إلى تلف الطابعة. يرجى عدم محاولة إجراء الطباعة على الوجهين إذا كان نوع الورق سميك أو Transparency. إذا تم تحديد طباعة ملصق 2 × 2 في مربع الحوار "تفضيلات الطباعة"، فلن يتم دعم "الطباعة اليدوية على الوجهين". • قد يتكدس الورق أو يتعذر تغذيته عندما يتم تحميل علبة المغذي التلقائي بأكثر من 150 ورقة.

3. خطوات الطباعة هي كالتالي (لنظام التشغيل Windows فقط) :

أ) افتح المستند المراد طباعته من التطبيق (مثل المفكرة)، وحدد "طباعة" من القائمة "ملف"

ب) حدد طابعة Pantum

انقر فوق "التفضيلات" لإعداد الطباعة.

ج) ضع علامة على "طباعة يدوية على الوجهين" في علامة التبويب "أساسي"، ثم انقر فوق "موافق" بعد إكمال الإعدادات

د) انقر فوق "طباعة".

| ملاحظة: | • يوصى برفع علبة الإخراج لتجنب انزلاق الورق خارجها. إذا اخترت عدم رفع علبة الإخراج، فنوصي بإزالة الورق المطبوع من الطابعة على الفور.

هـ) أرسل مهمة الطباعة بعد اختيار "طباعة يدوية على الوجهين"، وبعد ذلك ستظهر شاشة المطالبة التالية، والتي تخبرك عن العمليات المحددة التالية. تختلف الواجهات حسب الطُرز.

و) بعد قلب الورقة وفقًا للمطالبة، اضغط على الزر "متابعة" الخاص بالطابعة لمتابعة الطباعة على الوجه الآخر.

ز) يمكنك النقر فوق الزر "إغلاق" لإغلاق نافذة المطالبة هذه، ولن تظهر إلا في مهمة "الطباعة اليدوية على الوجهين" التالية.

7.4. إلغاء مهمة الطباعة

اضغط مع الاستمرار على الزر "إلغاء/متابعة" بلوحة التحكم لإلغاء المهمة التي تريدها أثناء عملية الطباعة.