11. مواصفات المنتج

11.1. مواصفات سلسلة P2200/P2500 Series

| ملاحظة: | • تختلف قيم المواصفات اختلافًا طفيفًا في طرز الطابعات المختلفة المزودة بوظائف مختلفة؛ حيث تستند هذه القيم إلى البيانات الأولية. لمزيد من المعلومات حول أحدث المواصفات، يرجى زيارة: www.pantum.com

11.1.1. نظرة عامة على المواصفات

المعالج | 600 ميجاهرتز
الذاكرة | 64 ميجابايت/128 ميجابايت/256 ميجابايت
موصل التيار الكهربائي | طراز بجهد 220 فولت: تيار متردد بجهد ‎220-240 فولت، 50/60 هرتز، 3 أمبير طراز بجهد 100 فولت: تيار متردد بجهد ‎100-127 فولت، 50/60 هرتز، 6 أمبير (ملحوظة: للتعرف على موصل التيار الكهربائي والجهد الكهربائي المناسبين لهذه الطابعة، يرجى الرجوع إلى اللوحة الموجودة في الجزء الخلفي من الطابعة. يرجى استخدام موصل التيار الكهربائي الخاص بالطابعة بدقة وفقًا لمواصفاتها.)
وحدة التوصيل | جهاز USB 2.0 عالي السرعة؛ Wi-Fi 802.11b/g/n
بيئة التشغيل | أفضل جودة للطباعة | 10-32 درجة مئوية
نطاق رطوبة التشغيل | من 20% إلى 80% رطوبة نسبية
حجم المنتج (العرض × العمق × الارتفاع) | حوالي 337 مم × 220 مم × 178 مم
الوزن (باستثناء عبوة حبر الليزر) | حوالي 4.0 كجم (باستثناء عبوة حبر الليزر المرفقة)
لوحة التحكم | LED

11.1.2. مواصفات الطباعة

سرعة الطباعة | A4 | 20/22 صفحة في الدقيقة
Letter | 21/23 صفحة في الدقيقة
الوقت المستغرق في طباعة الصفحة الأولى | 7.8 ثوانٍ
لغة الطباعة | GDI
أقصى حجم للطباعة | Legal‏ (‎216 ‏× 355.6 مم)
التحمل | الحد الأقصى لعدد الصفحات شهريًا | 15 ألف صفحة
سعة إدخال الورق | الدرج القياسي | 150 قطعة (80 جم/م²)
سعة إخراج الورق | جهة الطباعة لأسفل | 100 قطعة (80 جم/م²)
وسائط الطباعة | نوع الوسائط | ورق عادي، ورق رفيع، ورق سميك، غشاء شفاف، ورق بطاقات، ورق ملصقات، ظرف
حجم الوسائط | A4 وA5 وJIS B5 وIS0 B5 وA6 وLetter وLegal وExecutive وFolio وOficio وStatement وJapanese Postcard وMonarch Env وDL Env وC5 Env وC6 Env وNo.10 Env وZL وBig 16K وBig 32K و16K و32K وB6وYougata4 وPostcard وYounaga3 وNagagata3 وYougata2 و
وزن الوسائط | من 60 إلى 163 جم/م²

11.2. مواصفات سلسلة P2600 Series

| ملاحظة: | • تختلف قيم المواصفات اختلافًا طفيفًا في طرز الطابعات المختلفة المزودة بوظائف مختلفة؛ حيث تستند هذه القيم إلى البيانات الأولية. لمزيد من المعلومات حول أحدث المواصفات، يرجى زيارة: www.pantum.com

11.2.1. نظرة عامة على المواصفات

المعالج | 600 ميجاهرتز
الذاكرة | 64 ميجابايت/128 ميجابايت
موصل التيار الكهربائي | طراز بجهد 220 فولت: تيار متردد بجهد ‎220-240 فولت، 50/60 هرتز، 3 أمبير طراز بجهد 100 فولت: تيار متردد بجهد ‎100-127 فولت، 50/60 هرتز، 6 أمبير (ملحوظة: للتعرف على موصل التيار الكهربائي والجهد الكهربائي المناسبين لهذه الطابعة، يرجى الرجوع إلى اللوحة الموجودة في الجزء الخلفي من الطابعة. يرجى استخدام موصل التيار الكهربائي الخاص بالطابعة بدقة وفقًا لمواصفاتها.)
وحدة التوصيل | جهاز USB 2.0 عالي السرعة؛ Wi-Fi 802.11b/g/n 100Base-Tx Ethernet
بيئة التشغيل | أفضل جودة للطباعة | 10-32 درجة مئوية
نطاق رطوبة التشغيل | من 20% إلى 80% رطوبة نسبية
حجم المنتج (العرض × العمق × الارتفاع) | 380 × 261 × 236 مم
الوزن (باستثناء عبوة حبر الليزر) | حوالي 5.3 كجم (باستثناء عبوة حبر الليزر المرفقة)
لوحة التحكم | LED

11.2.2. مواصفات الطباعة

سرعة الطباعة | A4 | 24 صفحة في الدقيقة
Letter | 25 صفحة في الدقيقة
الوقت المستغرق في طباعة الصفحة الأولى | ٍناوث 8.5 نم لقأٍ
لغة الطباعة | GDI
أقصى حجم للطباعة | Legal‏ (‎216 ‏× 355.6 مم)
التحمل | الحد الأقصى لعدد الصفحات شهريًا | 20 ألف صفحة
سعة إدخال الورق | الدرج القياسي | 150 قطعة (80 جم/م²)
درج متعدد الأغراض | قطعة واحدة (من 60 إلى 163 جم/م²)
سعة إخراج الورق | جهة الطباعة لأسفل | 100 قطعة (80 جم/م²)
وسائط الطباعة | نوع الوسائط | ورق عادي، ورق رفيع، ورق سميك، غشاء شفاف، ورق بطاقات، ورق ملصقات، ظرف
حجم الوسائط | A4 وA5 وJIS B5 وIS0 B5 وA6 وLetter وLegal وExecutive وFolio وOficio وStatement وJapanese Postcard وMonarch Env وDL Env وC5 Env وC6 Env وNo.10 Env وZL وBig 16K وBig 32K و16K و32K وB6وYougata4 وPostcard وYounaga3 وNagagata3 وYougata2 و
وزن الوسائط | من 60 إلى 163 جم/م²